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项目属性：服务类项目
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
江苏医药职业学院基础医学部实验室搬迁服务项目采购，基础医学部东校区解剖、机能、免疫等实验室整体搬迁至新楼指定房间，涉及仪器设备、精密仪器、教学标本及耗材等共2000余台（件、箱），含显微互动教学、数字人解剖系统的拆装调试，搬迁后须恢复正常教学功能。
二、服务技术需求
	序号
	名称
	主要技术需求
	数量
	单位
	备注

	1
	普通搬运（仪器设备、教学模型及办公家具等）
	1、搬迁范围：东校区教学C楼、河西实训中心等各实验室的解剖教学模型、玻璃器皿、常规仪器设备、触摸式一体机、冰箱冰柜、防爆柜（安全柜）、教学家具等共747台（件），由原存放地搬运至新楼指定房间并摆放就位（明细及拟迁入存放地详见附件清单）。
2、搬迁前准备
(1)搬迁前双方共同对物品外观及功能状态进行确认，对仪器逐台试机、记录状态并拍照存档；
(2)中标人须提前制定搬迁实施方案及安全应急预案（防雨、防盗、防火等），经采购人确认后实施。
3、包装要求
(1)易碎品、玻璃器皿采用气泡膜、缠绕膜等缓冲材料包装；
(2)教学模型等不规则物品须用缠绕膜固定并加衬垫，防止碰撞、刮擦；
(3)移液器等小型精密仪器须妥善固定包装，防止丢失、损坏；
（4）包装材料须干净、无污染。
4、运输要求
（1）运输车辆须为年检合格、保险有效且具备防雨遮盖的封闭车辆，车厢清洁、平整，配备减震、防潮措施；
（2）装卸、运输过程中轻拿轻放，不得倒置、抛掷、挤压；
（3）数字人解剖系统大屏、触摸式一体机等电子设备须防震包装，运输后就位并通电确认显示正常，且数字人软件可以正常使用；
（4）冰箱、立式冷柜等含制冷压缩机设备须保持直立搬运，运输中严禁倾斜、倒置，就位后须静置不少于24小时方可通电；
（5）防爆柜、安全柜等须清空柜内物品、固定柜门及隔板，搬运中防止倾倒、磕碰；
（6）使用叉车、吊装等特种设备作业的人员须持有效操作证件。
5、就位要求
（1）按附件清单将物品搬运至指定房间并按要求摆放到位；
（2）可拆装家具按原样组装；
（3）搬迁完成后清理现场，包装废弃物清运出校。
6、分阶段搬迁：清单中标注“局解实验室建成后搬迁”的物品，按采购人通知的时间分阶段完成搬迁，中标人不得因此另行加收费用。
★7、搬迁损坏修复与赔偿要求：因中标人原因造成的设备、模型等物品损坏率须为0，发生损坏的由中标人免费修复，无法修复的按资产原值赔偿。
	747
	台（件）
	详见附件清单

	2
	特殊搬运（精密仪器、成套教学系统及教学标本等）
	1、搬迁范围：（1）精密仪器：精密天平、酸度计、电泳仪、酶标仪、PCR仪、超微量紫外可见分光光度计、离心机、培养箱、高压蒸汽灭菌器等；（2）成套信息化设备：生物显微镜及显微成像一体工作站、光学显微镜、倒置显微镜及USB成像系统、数字人解剖系统（含服务器、学生计算机、电脑升降系统、交换机、机柜）、数码显微互动教学系统（含教师端电脑、教师端生物显微镜、教师桌椅、无线AP、智慧黑板）等；（3）教学标本：人体塑化标本、人体全身连续矢状/水平断层切片塑化标本、血管灌塑标本、病理大体解剖标本、人体真尸骨、大体等；（4）特殊及大型设备：生物安全柜、超低温冰箱、制冰机、超纯水机、超净工作台、加湿器、净水器、不锈钢尸体槽、局解升降支架、防火净气型试剂柜等，共1267台（件、套）（明细详见附件清单）。
2、精密仪器搬迁要求
（1）显微镜、精密天平、酸度计、离心机等精密仪器搬迁前须逐台试机、记录性能状态并经双方签字确认，作为搬迁后验收依据；
（2）搬迁时须采用专用防震包装，运输车辆须有减震措施，运输中严禁倒置和剧烈颠簸；
（3）拆装、运输、安装人员须具备相应技术能力。
3、成套信息化设备搬迁要求
（1）学生端内含显微互动教学系统、数字人解剖系统须按编号拆装、编号包装、按编号安装，搬迁安装完成后逐套调试，确保系统及软件功能恢复正常使用；
（2）计算机、交换机等电子设备须防静电包装；
（3）电脑升降系统、智慧黑板等机电一体化设备须由专业人员拆卸、运输、安装，智慧黑板搬迁安装完成后须调试，确保正常使用。
4、教学标本搬迁要求
（1）血管灌塑标本、塑化标本、断层切片塑化标本、病理解剖标本等须轻拿轻放、防震防潮，按编号与标本盒对应装箱，不得丢失、错位、损坏；
（2）大体、人体真尸骨等特殊标本须妥善包装防护，运输过程中不得外露、不得拍照传播，搬运过程中须服从采购人现场管理。
5、制冷及防护设备搬迁要求
（1）超低温冰箱、普通冰箱、制冰机等含制冷压缩机的设备须保持直立搬运，运输中严禁倾斜、倒置，就位后须静置不少于24小时方可通电试机；
（2）生物安全柜等实验防护设备须由专业人员拆卸、安装，搬迁后就位并确认运行正常。
6、大型设备搬迁要求
不锈钢尸体槽、局解升降支架、机柜等大型、重型设备搬运时须采取可靠防护措施，不得损坏设备结构、表面及沿途建筑设施；使用叉车、吊装等特种设备作业的人员须持有效操作证件。
7、就位要求
（1）按附件清单将物品搬运至指定房间并按要求摆放到位；
（2）可拆装家具按原样组装；
（3）搬迁完成后清理现场，包装废弃物清运出校。
8、分阶段搬迁：清单中标注“局解实验室建成后搬迁”“待尸库建设完成后搬迁”的物品，按采购人通知的时间分阶段完成搬迁，中标人不得因此另行加收费用；清单中标注“待厂家检测后确认去向”的生物安全柜，按采购人通知的时间执行。
★9、安装调试：全部搬迁完成后，中标人须对精密仪器、学生端电脑（含显微互动教学系统和数字人解剖系统等软件）、超低温冰箱等逐台（套）通电试机、安装调试，经采购人验收确认功能恢复至搬迁前状态。
★10、搬迁损坏修复与赔偿要求：因中标人原因造成的设备等物品损坏率须为0，发生损坏的由中标人免费修复，无法修复的按资产原值赔偿。
	1267
	台（件、套）
	详见附件清单

	3
	耗材搬运（含打包）
	1、 打包要求
（1）中标人须提供打包所需的纸箱、气泡膜等包装材料，材料须干净、牢固；
（2）按实验室、按类别打包，玻璃试剂瓶、切片等易碎品须用气泡膜等缓冲材料单独包裹后装箱，箱内空隙须填实；
（3）纸箱封箱严密，箱外标注实验室名称、内容物类别及易碎、朝向标识；
（4）无水乙醇等易燃液体须单独装箱、单独放置，远离火源，并按国家危险化学品运输、储存相关规定执行；
（5）CO2钢瓶1个须直立固定、防碰撞、防暴晒，按国家气瓶运输相关规定执行；
（6）挂图、画框等较沉重的大幅面物品可利用其原有储存纸箱搬运，须防潮、防折压
（7）切片等须轻拿轻放。
2、运输要求：纸箱装卸须轻拿轻放，不得倒置、抛掷、挤压；运输过程中须防雨、防潮。
3、就位要求：按箱外标注将纸箱搬运至指定实验室并码放整齐。
4、分阶段搬迁：标注“局解实验室建成后搬迁”的，按采购人通知的时间分阶段完成搬迁。
	77
	箱
	详见附件清单


标注“★”项为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离则做无效投标处理。须提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式自拟。
三、质量和服务要求
1、所供服务须符合国家及行业相关规范；所提供包装材料须为合格产品，干净、无污染；搬运过程中须遵守学校实验室管理及安全管理规定，保持环境整洁。
2、保险要求：中标人须为所搬迁设备投保货物运输保险，保额与所搬迁设备资产价值相匹配，并为全部作业人员购买人身意外保险；搬迁实施前须向采购人提供投保凭证，保险费用包含在投标总报价中。
3、服务方式、时间及地点要求：合同签订后 5 天内历天内完成全部拆卸、搬运、安装、调试及验收（分阶段搬迁部分按采购人通知时间执行）；搬迁地点为江苏医药职业学院东校区各实验室至新楼指定房间，详见附件设备总清单。
4、质保期及服务要求：
（1）安装调试：现场安装、调试完成后，由中标方技术人员配合采购人逐台（套）试机，确认功能恢复正常，并向采购人相关人员演示操作。
（2）须提供项目负责人及售后服务团队人员名单清单和联系方式。
（3）质保期：提供至少1年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若因搬迁、运输、安装调试原因导致设备或系统出现故障、损坏，由中标方免费修复；无法修复的，按资产原值予以赔偿。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，中标方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。
（4）质保期外，服务响应时间与质保期内一致。
5、验收方法及验收标准：
搬迁完成后，采购方和中标方按设备清单逐台（件、箱）清点数量、核对就位情况，对照搬迁前双方签字确认的状态记录及照片，对精密仪器、显微互动教学系统、数字人解剖系统等逐台（套）试机验收。验收标准为采购文件、响应文件、合同中的相关技术及服务条款内容。如验收达不到规定要求，采购人有权要求整改或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
6、其他需要明确的内容：
（1）中标人对搬迁过程中的安全生产负全部责任，因搬迁造成的人员伤亡、财产损失及建筑设施损坏，由中标人承担赔偿责任；
（2）涉及教学标本、软件及数据的，中标人须履行保密义务，不得拍照、复制、外传；
（3）搬迁作业如需在夜间或节假日进行的，须提前与采购人协商，不得影响学校正常教学秩序；
（4）中标人须针对火灾、化学品泄漏、交通事故等情形制定突发事件应急处置机制方案，搬迁期间确保不发生安全事故。
四、踏勘要求
现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如供应商需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。供应商对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。技术咨询及现场踏勘联系人：陈老师，联系方式：13851061163。
五、报价要求
1、最高限价：22万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。
2、供应商报价需包含为完成本项目采购需求中的全部内容，主要包括（但不限于）：人员搬运费用、交通运输费用、运输保险费用、包装耗材费用、现场装卸、售后服务与维保及相关劳务支出等工作中所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再另行支付任何费用。
