设备技术参数
	[bookmark: _Hlk241484374]序号
	名称
	参数规格
	单位
	数量
	
单价（元）
	
合计（元）

	显示系统
	
	

	86寸一体机显示系统（20间）
	
	

	1
	智能交互平板（核心产品）
	一、整机性能要求：
1、整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观；
2、显示尺寸：≥86寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9；
3、内置≥2.2声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W；
4、屏幕表面采用≤3.2 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H；
[bookmark: _GoBack]5、亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°；
6、采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸；
7、安卓系统配置：安卓系统≥13.0，内存≥4G，存储内存≥32G；
8、前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、音量加减等按键功能；
二、内置电脑模块
1、参数：CPU采用不低于Inteli5十二代性能或以上；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥256GB SSD 固态硬盘；
2、模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有4个USB接口（其中不少于2路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
	台
	20
	
	

	2
	书写绿板
	1、结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置;
2、尺寸：长度≥4000mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。当搭配电子产品正面为标准长方形无凸起时，安装完毕后教学书写板正面、侧面均不可露墙;
3、内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。内板四角应配有带弧形的ABS塑料角，降低撞伤伤害;
4、板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学;
5、背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型;
6、衬板：选用吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm;
7、覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》;
8、横框：横框规格≥55mm×60mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。边框应具有良好的耐磨及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g。
	台
	20
	
	

	3
	液晶电视（含支架）
	65寸液晶电视机、支持上电自动启动。
	台
	28
	
	

	4
	无线投屏
	1、支持5GHz 无线传输、点对点独立传输，双天线设计，无需路由器、免驱即插即用，空旷环境最远可达 50 米；
2、支持音视频同步传输，带3.5mm音频输出接口；
3、支持 4K 信号解码，1080P 高清输出，低延迟传输，横竖屏自适应；
4、支持 iOS、Android 和Windows系统。
	台
	20
	
	

	5
	显示器
	屏幕尺寸≥21 英寸，支持 1920×1080 及以上高清分辨率。
	台
	20
	
	

	扩声系统
	
	

	大、中教室扩声系统（14间）
	
	

	1
	扩声系统主机1
	1、需具备≥2个RJ45接口，用于连接接收器，需支持2只无线麦克风同时讲话；内置功放，具有≥2个扬声器接口，输出功率≥60 W×2（8 Ω）；
▲2、需具备≥2路线路输入，2路输入音量大小可调；≥1路线路输出；需具有≥2路USB接口，1路用于连接鹅颈麦克风进行音频传输；1路用于连接电脑实现音频传输；需具有≥4路拨码开关，可设置啸叫抑制、频点选择、话筒低切、自动衰减等功能；（需提供本产品对应接口图片并加盖公章）
3、为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能开关，即麦克风有声音触发时，背景声音降低；
▲4、载波频率：≥4路音频通道，频率响应（麦克风-主机）：100Hz～20kHz；信噪比≥90 dBA；总谐波失真：≤0.05%；动态范围：≥85dB。（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
	台
	14
	
	

	2
	接收器1
	1、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；
2、接收频点可调，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°；
3、接收器辐射距离≥20米；
4、需具备≥1个RJ45接口，通过RJ45网线连接扩声系统主机1。
	台
	14
	
	

	3
	无线麦克风1
	1、麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；麦克风具备手持和磁吸挂颈佩戴两种使用方式；
2、麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：不劣于-46 dBV/Pa、频率响应：不劣于75 Hz～20 kHz、输入阻抗：≥680 Ω、方向性（0°/180°）≥20 dB (1 kHz)、等效噪声：≤20 dBA、最大声压级：≥115 dB；
3、扩展性能强，具备≥1路外部音频输入接口，与其它音频设备（如笔记本、手机、头戴式麦克风等）组合，传输更随意；
4、需具有麦克风音量调节、载波频率通道设置及话筒灵敏度设置；
5、当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量；
6、需支持开启PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭；
7、可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能；
8、内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时；支持USB口充电(兼容手机充电器)及充电座两种充电方式；
9、需具有良好的对灯光的抗干扰性；
10、无线麦克风自带锁口，可搭配带锁充电底座进行话筒安全管理。
	台
	14
	
	

	4
	鹅颈麦克风1
	1、此次采购的鹅颈麦克风1须完全对接学校现有教学扩声管理平台，实现教学扩声系统设备状态实时反馈、远程控制设备开关，对话筒未归还的异常状态平台能自动发起预警；并纳入平台统一管控，须提供对接承诺函并加盖公章；
2、可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选，需具有1个麦克风开/关按键；
3、需具备≥1根USB线用于连接主机传输音频，需具备≥1个USB接口连接适配器为无线麦克风充电座供电，需具备≥1路RJ45网络接口；
4、配置无线麦克风充电底座，可对无线麦克风进行充电。无线麦克风充电座内置电子锁，配合无线麦克风电子锁锁口，可通过中控RS-232控制进行话筒安全管理，方便管理，避免丢失。
	台
	14
	
	

	5
	壁挂式音箱
	1、两路低音反射式扬声系统，高强度注膜树脂壳体。
2、技术参数要求：频率响应： 65 Hz-20 kHz；定阻输入：8Ω/4Ω；额定功率：≥40 W；灵敏度：≥90dB。
3、可垂直及水平安装，配备安装支架。
4、需与扩声系统主机1为同一品牌。
	台
	28
	
	

	小教室扩声系统（6间）
	
	

	1
	扩声系统主机2
	1、≥1个RJ45网络接口，连接以太网，通过网页查询系统状态及调节系统参数；≥2路吊麦接口带独立音量调节旋钮，具备反馈抑制(AFC)功能，支持提供48V幻象电源；≥2路线路输入，≥2路线路输出，≥1路REC输出接口，用于常态化录播；需具有≥2路USB接口；
2、音频处理器内置功放，需具有≥4个扬声器接口，输出功率：60 W×4（8 Ω）；
3、具有≥1个RS-232双向通讯串口，可分别对全局音量、多媒体音量、无线麦克风音量、吊装麦克风增益进行加、减和静音控制；支持连接控制系统状态输出，实现无线话筒电量显示和是否在充电；
4、频率响应（麦克风-主机）：100Hz～20kHz，信噪比（A计权）：≥90 dB，总谐波失真（1KHz）：≤0.05%，增益差：≤0.2dB；
▲5、具有参数设置工具软件（需提供参数设置工具软件的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章）输入设置：4路麦克风、2路线路及不少于1路远程输入设置，显示各音频输入动态电平、设置/解除静音、音量、降噪、低切、自动均衡、音效等参数；输出设置：包括扩声输出设置、录音输出设置远程输出设置；显示各音频输入动态电平、设置/解除静音、输出音量、混音设置、扩声输出通道设置反馈抑制、混响抑制和16段均衡参数；远程输出通道回声消除功能等；(需提供软件截图并加盖公章)
▲6、通过显示屏上的会话式菜单及带按键旋钮来设置主机功能：分别对全局音量、主机状态显示、无线话筒音量、线路输入音量调节；支持EQ高低音调节，线路自动衰减调节，吊麦智能校准；支持设置IP地址和波特率；(需提供本产品对应显示屏图片并加盖公章)
7、具有接地柱及丝印标识，防止电磁耦合干扰、强电和雷击通信设备。
	台
	6
	
	

	2
	吊装麦克风
	1、内置带指向性驻极体麦克风，拾取老师的授课声音；
2、拾音距离：≥5 m；
3、麦克风类型：心形指向性驻极体；拾音距离：≥5 m、灵敏度≥-30dBV/Pa、频率响应：50 Hz～20kHz、方向性(0°/180°)≥20dB(1kHz)、等效噪声20dBA、最大声压级125dB、幻象电源（11～52V，2mA）、输出阻抗230Ω-280Ω；
4、AI算法，音质清晰：配合内置高性能数字信号处理器（DSP）的扩声系统主机2可实现反馈抑制（AFC）、回声消除（AEC）和主动降噪（ANC）、自动电平控制（ALC）和自动均衡（AEQ）等功能。
	支
	6
	
	

	3
	吸顶式音箱
	1、 安装方式：吸顶式；
2、技术参数：频率响应75 Hz～20 kHz、定阻输入8Ω/4Ω、额定功率≥40W、灵敏度≥90dB；
	台
	24
	
	

	AI智慧课堂系统
	
	

	督导巡课系统（148间）
	
	

	1
	高校督导巡课平台
	此次采购的高校督导巡课平台须完全对接学校现有教务系统和统一身份认证系统并纳入平台统一管控，须提供对接承诺函并加盖公章；
一、平台整体设计
1、要求平台采用 B/S架构设计，支持通过Chrome、360、edge等主流浏览器实现课堂直播、课程点播、教学质量评估、课堂秩序管理等功能应用；
2、平台软件须具备自主知识产权；
二、平台功能要求
1、直播信息：支持同步显示平台上所有直播课堂的信息，包括课堂名称、所属课程、授课教师、授课教室、教学班级、所属学院等，并以时间轴的方式进行排列，支持显示当前观看人数；
2、画面切换：支持单画面、多画面切换观看在线课堂视频；基于流媒体能力层提供多画面时间轴对齐功能，支持在同一视频播放器中将教室内教师画面、学生画面、板书画面和课件画面拼接同步播放，并且支持放大观看任意一路画面，实现多画面声画高度同步；
3、课堂AI分析界面：支持用户根据自身关注的重点，在课堂完整分析、教学质量管理、课堂秩序管理三种界面模式间灵活切换AI分析界面，以满足不同用户对于课堂关注的个性化需求；
4、教学质量分析：支持对直播中的课程视频流进行教学质量监测分析，统计并展示包括但不限于老师考勤情况、课堂三率、课堂语言分析（包括高频词、敏感词、语气词等）、课堂提问情况等分析数据；
5、课堂提问情况：支持即时汇总课堂提问数据，统计包括总提问数、应答次数、高级认知提问比例、基础认知提问比例，并通过融合布鲁姆教育目标分类法和麦卡锡4MAT模式以直观的雷达图形式展现。同时针对统计内容，即时生成教学分析解读报告，用户可查看报告详情，详情内容包括模型说明、分析解读、问题列表等；
6、课堂异常标记：支持自动识别并实时对课堂异常情况进行预警标记，精准划分为级、中级、高级三个级别。同时用户可灵活编辑异常标记详情，便捷处理并设置本节课为无异常状态；
7、AI课堂评分：依托于AI分析能力，从课堂规范、课堂氛围、师生互动、教学状态、学习状态等维度对课堂进行全面的评估与打分，通过直观的雷达图展示呈现各项指标的得分情况；
8、课堂教情分析：支持智能分析课堂教学情况，展示教学行为分析、教师活动轨迹、时间分配、S-T教学行为分析、Rt-Ch图、课堂语言分析、教师语速分析、课堂问答情况等课堂数据；
9、知识点截取：平台可自动获取课件大纲标题并截取PPT图片形成可视化的PPT目录，为师生直观呈现课程内容和知识点分布；
10、课程管理：支持显示课程列表，可按课程名称、授课教师名称、学年学期、课程类型等进行筛选搜索。支持对已有的课程进行编辑管理、添加课表、关联课表、添加课程视频文件，丰富课程内容；
11、观看权限：支持设置课程的观看权限，可按班级或学院批量添加学生或教师名单；（需提供由第三方检测机构出具的该产品检测报告复印件并加盖公章）
12、教学评估活动：为线上评估场景提供支持，提供教学评估活动提供专属入口与页面；支持创建、编辑、删除本科教学活动，并设定活动名称、活动时间、督导评价及督导入口别名；
13、多维巡课：支持按总览、督导员、课堂、教师等多种维度查看巡课数据；
14、督导数据：支持查看用户督导数据，数据包含已评价课堂数、未评价课堂数、已评价教师数、已评价院系数、拍照次数、督导平均分等，且展示已评价课堂列表，列表内容包含课堂信息、AI评分、督导评分、出席率、抬头率、前排就座率、听课率、敏感词次数等，统计巡课评价的拍照次数和相应记录。其中，支持一键查看未评价课堂列表，点击“巡课”操作按钮即可跳转至该课堂巡课评价页面；
▲15、巡课数据：支持按照课堂、院系、课程、督导员、教师等多种维度查看已有的巡课数据，内容包括评价次数、AI监测课堂数等巡课成果数据，评分均值、评分内容等巡课评价数据以及敏感词监测数据表，且支持按指定维度生成报告并下载；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
▲16、预警分析：支持按照低级、中级、高级三种预警等级自定义预警数值，包括出席率、听课率、抬头率、前排就座率、教师迟到/缺席、提前下课、讲义内容、AI评分、督导评分、迟到人数、趴桌子人数、玩手机人数、敏感词数等。当数值低于/高于设定的临界值时，平台将自动筛选出异常课堂看板，同时显示异常课堂标识；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
17、大数据看板：支持统计系统基础数据、教室概况、在线课堂趋势、各学院课程资源数、近期课堂直播、督导巡课概况、督导巡课评分榜单等模块，实现数字化资源应用及督导巡课的线上集中管理；
18、运维看板：支持查询当前系统运行配置，支持查询课室在当前时间下的运行状态、工作状态、对应信号源是否异常以及磁盘容量，支持查询课室运维的异常情况。
	套
	1
	
	

	2
	存储服务器
	1、采用≤4U标准机架式设计，适配常规机房机柜，支持7×24小时不间断运行；
2、磁盘槽位≥24盘位，支持3.5英寸企业级热插拔硬盘，支持不停机维护扩容；
3、存储硬盘：配置全新企业级3.5英寸7200转SATA硬盘，单盘≥12TB，整机裸容量≥220TB；
4、系统盘：≥2块480GB企业级SSD，组建RAID1冗余，保障系统稳定运行；
5、阵列卡：独立高性能RAID卡，缓存≥4GB，带超级电容断电保护；支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持在线扩容、阵列重建、坏盘预警；
6、CPU：至强系列多核处理器，主频≥2.4GHz，满足大容量数据读写调度需求；
7、内存：≥32GB DDR4 ECC服务器内存，支持纠错、自检保护，支持扩容升级；
8、电源：1+1冗余热插拔电源，支持负载均衡、故障自动切换，杜绝单点断电宕机；
9、硬件监控：支持温度、风扇、电源、硬盘状态实时监测，故障声光告警、日志留存；
10、网络：≥4个千兆RJ45网口，支持链路聚合、负载均衡，兼容TCP/IP、FTP、SMB、NFS等主流存储协议。
	台
	1
	
	

	3
	集成费用
	包含学校127间现有教室接入督导巡课系统涉及的配套设备及辅材人工等所有费用。
	间
	127
	
	

	新建教室AI课堂分析系统（20间）
	
	

	1
	高清录播主机
	1、此次采购的高清录播主机须完全对接学校现有录播管理平台，并纳入平台统一管控，须提供对接承诺函并加盖公章；
2、主机架构：采用嵌入式架构，标准1U机架式设计，便于机柜安装；
3、高度集成：主机需集成录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、AI分析等多功能于一体；
▲4、硬件性能：主机配备高性能低功耗处理器，内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz，整机功耗≤50W，正常工作状态下噪音≤20dB（A）；AI算力≥6TOPS，满足课堂分析需求；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
5、音视频接口：RJ45接口≥4，支持POE供电；HDMI输入≥2，HDMI输出≥2路；Line in接口≥2；Line out接口≥2；Mic接口≥6，Mic接口支持向麦克风提供POE或幻象供电；
6、主机支持RJ45接口≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；RJ45接口≥2；支持RS232串行通信协议进行外接控制；
7、外设接口：USB2.0接口≥2，其中一个用于连接U盘等外设，另一个支持UVC/UAC协议，输出音视频供第三方视频会议等软件使用；
8、本地存储：主机内置存储≥1T，保障设备正常运行及录制视频文件的本地存储；
▲9、AI边缘计算：AI边缘计算：主机内置基于计算机视觉(CV)、自然语言处理(NLP)及光学字符识别(OCR)技术的多维度数据实时分析能力，可对课堂行为和语音进行实时AI分析。无需额外设备或互联网云端服务，即可融合分析课堂上师生行为、PPT课件、语音及板书等多模态数据；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
10、AI课堂分析报告：主机具备对多模态课堂数据进行实时统计分析的能力，从课程录制结束时刻起算，需在5分钟内完成数据整合与建模，并生成AI课堂分析报告；
11、AI全场景跟踪：录播内置AI跟踪算法，无需额外图像定位主机或摄像机即可实现多机位全自动跟踪切换；
12、智能音频处理：支持音频采样率设置，具备AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
▲13、交叉识别：基于内置AI人脸识别与肢体行为双重智能识别跟踪技术，系统会对面部与肢体进行双重校验后持续锁定跟拍对象，不出现多人导致识别与跟踪错误的情况；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
14、多场景音频：支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化音频参数设置；
15、互动能力：主机内置音视频互动能力，无需额外部署互动服务器类设备或互联网云端服务即可实现“1+3”的互动教学应用；
16、版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件。
	台
	20
	
	

	2
	录播流媒体处理软件
	1、要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权;
2、录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储;
3、多流录制：支持教师画面、学生全景画面、学生特写画面等不少于3路摄像机画面和电脑画面的独立录制封装;
4、支持不少于36种通道画面切换特技，包含硬切、渐变、多方向滑动（上下左右）、百叶窗、卷页、挤压、波纹、锯齿擦除等全类型，切换效果流畅稳定，切换时长可配置;
5、录播主机支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，最高不超过10秒;
6、支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数，且可在对应使用场景自动生效。
▲7、麦克风接入：需支持接入无线麦克风，可根据实际使用场景自定义配置无线麦克风的频段，并可通过添加无线麦设备白名单实现精准接入管理;（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
8、支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果;
9、要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求;
10、要求支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用;
11、要求支持双流互动功能，在互动通信过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上;
12、要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应;
13、要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况。
	套
	20
	
	

	3
	智能课堂行为分析软件
	1、兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示；
2、多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据；
3、实时分析：支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析；
4、教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别；
5、班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等；
6、学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据；
7、支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。
	套
	20
	
	

	4
	智能语音分析软件
	1、教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾；
2、教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速；
3、课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频；
4、课堂敏感词分析：支持通过AI语音识别能力，根据设置好的敏感词词库，统计各敏感词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容；
5、课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点。
	套
	20
	
	

	5
	大模型分析服务
	1、包含为期三年的大模型服务使用授权，涵盖大模型对话、大模型课堂分析报告生成及灵感集市应用功能。使用期满后，用户可根据需求按年度续购服务；
2、AI大模型具备学习和理解课堂多维度数据的能力；教师可以与AI大模型进行对话研讨交互，并根据课堂评价量表，生成可下载的大模型课堂分析报告，帮助教师聚焦课堂教学的关键点；
3、大模型课堂分析报告：涵盖课程概述、课标落实程度，以及基于学习目标、教学组织、学生参与、课堂氛围、教学效果等多维度的评价和评分，总体评价和具体改进建议等内容；
4、对话快捷问答：针对大模型课堂分析报告中的具体改进建议，为用户提供便捷的问答选项，涉及教学问题的精准施策、学业质量问题的深入分析以及教学一致性的探讨等方面；
5、灵感集市：针对大模型课堂分析报告的具体改进建议，为用户提供课程教学应用提问预设，并支持问题预设的自定义设置。预设问题包括但不限于以下内容：
1)精准施策：提供基于课堂多模态教学数据的教学策略优化建议；
2)提问诊断：提供优化课堂问题框架设计； 
3)生成性问题：提供实境问题追踪，生成即时教学对策库；
4)深度诊断：提供深度优化问题设计，提升课堂互动；
5)问题链：提供递进式问题群组设计，打造认知阶梯；
6)达标护航：提供学业标准拆解，定制分层提升路线图；
7)课堂节奏：提供调整授课与学生互动配比；
8)教学内容深化：提供根据学生理解难点延伸课堂内容，丰富教学内涵；
9)活动设计：提供生成匹配教学目标的实践型课堂活动；
10)任务升级：提供课堂任务的实用指导；
11)学生思维敏捷性分析：基于林崇德教授理论的课堂表现评估；
12)教师追问策略分析：提供提升学生思维品质的有效途径与改进建议。
	间
	20
	
	

	6
	教师摄像机
	1、传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸。有效像素不低于1100万；
2、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法；
3、最大水平视场角不小于47°，最大垂直视场角不小于27°；
4、网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应；
5、视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1；
6、编码技术：视频H.264/H.265；
7、支持DC12V电源适配器供电与RJ45双绞线供电；
8、支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出“全景”“特写”双信号画面至录播主机选择录制；
9、云台控制：支持EPTZ电子云台控制技术，实现对电子云镜摄像机的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作，具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。
	台
	20
	
	

	7
	学生摄像机
	1、传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸。有效像素不低于1100万；
2、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法；
3、最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50°；
4、网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应；
5、视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1；
6、编码技术：视频H.264/H.265；
7、跟踪分析:内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式；
8、UAC/UVC信号传输：支持音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
	台
	20
	
	

	8
	摄像机安装支架
	定制。
	个
	40
	
	

	9
	录制面板
	1、安装方式：要求嵌入式安装在讲台；
2、控制接口：要求支持RS-232控制接口用以连接录播主机；
3、信号指示灯：要求具备信号指示灯；
4、支持一键式系统电源开关控制；
5、一键式录制、停止、锁定电脑信号；
6、支持一键静音功能。
	台
	20
	
	

	原智慧教室AI课堂分析系统（128间）[image: ]
	
	

	1
	三率主机
	1、硬件外观：标准1U机架式设备，便于安装部署；
2、硬件结构：采用嵌入式架构设计，采用SOC解决方案，高稳定性、低功耗。采用内置NPU高端处理器，具备智能学习特性，充分保障AI处理能力；
3、操作系统：Linux；
4、内置存储：不低于1TB机械硬盘，7200rpm转速；
5、网络：标准RJ45网络接口，10M/100M/1000M自适应LAN口x 1，要求支持IPv4、IPv6双协议栈；
6、其他接口：USB2.0、HDMI；
7、协议标准：支持RTP/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP;
8、编码标准：视频支持H.264 HP编解码协议；支持1080P@30fps、720P@30fps格式视频接入进行分析；
9、分析能力：支持考勤分析能力，支持基于人脸特征进行人数统计，人数清点考勤。
	台
	2
	
	

	2
	三率分析软件
	1、实时考勤分析：支持接收实时视频流媒体进行考勤分析，统计班级整体到课情况，并实时输出考勤数据；
2、考勤数据：支持统计班级整体人数，并根据课节时间/应到人数分析统计出迟到人数、早退人数等数据；
3、设备性能：要求单台设备支持不少于100个录播终端的并发接入考勤能力；
4、识别保障：支持基于人脸特征识别人员并区分是否相同目标，课堂上人员暂离、短暂遮挡等情况下重新出现在画面中，仍能判别为同一人，保障识别准确性；
5、使用认证：要求支持录播终端的接入认证，认证后的录播主机方能进行考勤任务的支撑。
	套
	2
	
	

	3
	课堂观察分析主机
	1、硬件外观：标准1U机架式设备，便于安装部署；
2、硬件结构：采用嵌入式架构设计，采用SOC解决方案，高稳定性、低功耗。采用内置NPU高端处理器，具备智能学习特性，充分保障AI处理能力；
3、操作系统：Linux；
4、内置存储：不低于2TB机械硬盘，7200rpm转速；
5、网络：标准RJ45网络接口，10M/100M/1000M自适应LAN口x 1，要求支持IPv4、IPv6双协议栈；
6、其他接口：USB2.0、HDMI；
7、协议标准：支持RTP/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP;
8、编码标准：视频支持H.264 HP编解码协议，音频支持AAC编码协议；支持1080P@30fps、720P@30fps格式视频接入进行分析；
▲9、本地分析能力：支持分析能力落在本地主机，内网连接即可用，无需连接互联网云端能力，最大程度保障数据安全；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
▲10、视频分析：支持视觉分析能力，包括出勤人数、出勤率、教师行为模型、师生互动指数模型、教师行动轨迹热点模型、师生S-T和RT-CH行为模型、学生课堂动作与表情模型等。（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
	台
	1
	
	

	4
	课堂观察分析软件
	1、兼容对接：配套AI视频分析终端，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示；
2、多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“理答分析”、“出勤人数”、“教师轨迹”、“课堂高频词”等维度数据；
3、课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果；
4、RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型；
5、教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据；
6、教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据；
7、课堂时间分配分析：要求支持对课堂教学行为占比时长进行智能识别与拆分，判断课堂教师讲授时间占比与学生活动时间占比；
8、师生理答分析：支持对师生课堂过程当中的总提问数以及应答次数进行智能分析与呈现；
9、教师可查看每节课的课堂实录，可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节；
10、支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生动作的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据；
11、支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据；
12、课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频；
13、课堂问答情况分析：要求支持对课堂过程中师生的问答内容作出AI认知度的分析识别，并显示高低认知度的占比情况。判断教学过程当中的基础认识问题次数与占比，高级认知问题的次数与占比；
14、课堂问题类型分析：要求将课堂过程中教师教学设计内容的认知水平问题按照四何问题模型进行分类，呈现提问次数与提问占比，支持将每个提问进行转写并判断问题类型及是否应答。
	套
	1
	
	

	5
	编码盒
	1、支持HDMI信号采集，实现1080P60高清无损采集；
2、支持H.264/H.265双编码格式，编码延迟控制在70-200ms；
3、兼容GB28181国标协议；
4、支持一站式直播推拉流，兼容RTSP、RTMP、FLV、HLS主流流媒体协议；
5、支持AAC、G711双音频编码，可实现立体声多声道收录。
	台
	60
	
	

	智能控制系统（21间）
	
	

	1
	多媒体智能终端
	1、此次采购的多媒体智能终端须完全对接学校现有智慧教学管理融合平台，实现中控设备状态实时反馈、远程控制设备开关、信号切换、一卡通数据自动下发和教师使用记录查询；并纳入平台统一管控，须提供对接承诺函并加盖公章；
2、集成电源、音视频切换、控制、通讯等模块，支持接入触控面板，具备系统锁定功能，系统锁定后操作面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用；支持管理平台远程控制解锁上课、刷卡解锁上课、课表自动上课；
3、支持本地控制面板及管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统；
▲4、需具备≧4✕4 路 HDMI 矩阵，≧4路HDMI输入，≧5路HDMI输出；≧1路音频输入，≧2路3.5mm立体声音频输出；需具备≧8路RS-232通讯接口；≧1路RS485接口；≧4路DI接口；≧2路DO接口；需具备≧1路RJ45网络接口；需具备≧4路RJ45接口可连接交互控制面板、读卡器、蓝牙网关，并支持提供12V供电；（需提供本产品对应接口图片并加盖公章）
5、需支持4K高清信号传输，支持异步分辨率输出，画面无缝切换；需支持EDID读取、设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768等多种分辨率；
6、需具备≧3路220V可控5孔电源插座，电源规格：输入220V~ 50Hz 10A，输出220V~ 50Hz 9A；≧2路220V幕布控制端口，支持同步和异步单独控制；≧4路单刀双掷开关控制端口，无源干接点输出；
7、需具备IC卡权限管理，支持IC卡读卡器接入，支持刷卡启动系统，IC卡的权限由管理平台统一授权；需支持IC卡数据本地存储功能，支持本地存储≧3万张IC卡数据、≧4万条刷卡记录，IC权限验证支持脱网工作模式，断网时不影响设备使用；
8、需支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；需支持本地课表存储功能，支持本地存储≧180天，每天≧16节次课表数据，断网时不影响设备使用；
▲9、需支持通过浏览器设置平台自定义编程配置功能，支持网络远程配置，支持扫描设备MAC地址，支持配置设备IP地址，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份；（需提供本产品功能截图并加盖公章）
10、含平台接入通道。
	台
	21
	
	

	2
	液晶终端
	1、显示尺寸：≧10.1英寸，显示类型：IPS全视角，分辨率：≧1280*800；
2、背光模式：LED，背光亮度：≧350nit；
3、触控方式：电容式触摸屏，蜂鸣器：支持不少于 128段声音播放；
4、自定义功能：功能清晰，操作简单，界面风格和使用模式，控制功能都可支持编程转换，界面灵活方便使用。
	台
	21
	
	

	3
	读卡器
	1、采用标准86盒嵌入式安装；支持连接多媒体智能终端，通过多媒体智能终端12V供电，支持RS232协议；
2、插卡/刷卡使用方式，支持IC卡、CPU卡的读取，灯光指示，方便在光线较暗的场合使用；
3、读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。
	台
	21
	
	

	智慧班牌与门禁控制系统（21间）
	
	

	1
	教室门禁控制器
	1、身份识别验证及控制和记录采集的主控单元，根据采集信号识别后进行控制操作，支持消防联动和安防联动；
2、通讯接口：TCP/IP、名单数量：≥10万/门、脱机记录：≥20万、读卡器：支持WG26/WG34、供电电压：AC220V±10％、读头接口：≥2路韦根、门锁接口：≥2路、按键接口：≥2路、报警接口：≥2路、三方联动接口支持消防、安防信号接入、数据保存时间≥10年。
	台
	21
	
	

	2
	终端密钥卡
	安装于终端设备内部，实现读卡终端与实体校园卡之间交互时的合法性认证。
	个
	42
	
	

	3
	智慧班牌
	1、此次采购的智慧班牌须完全对接学校现有一卡通和人脸库系统，并纳入平台统一管控，须提供对接承诺函并加盖公章；
2、全屏幕款触控一体机，支持师生教室门口刷实体校园卡、扫二维码方式、人脸识别；进行上课考勤；包含但不限于以下内容：
3、操作系统≥Android 7.1.显示屏：屏幕尺寸≥21.5吋、背光可控、分辨率≥1024×768.A级屏最大亮度不低于350cd/平方、屏幕寿命≥50000h；
4、支持上电自动开机、支持定时开关机；
5、音频：内置2个扬声器；
6、摄像头：200万像素双目广角宽动态摄像头、内置补光灯；
7、读卡:支持屏幕感应刷卡、卡片类型：支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/ SWP-SIM卡/NFC预置卡、PSAM；支持PSAM卡；
8、门禁联动:支持韦根信号输出联动开门；
9、人脸识别算法:内置算法，活体识别，不小于2万面部特征，支持三人同时识别。
	套
	21
	
	

	4
	门禁读卡器
	通过读卡及扫码获取身份信息，传输至控制器进行身份验证；包含但不限于以下内容：
1、供电:DC9~15V；处理器:ARM-A7处理器；读卡类型:支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡；按键:12宫格电容触摸按键；声音:真人语音播报；
2、显示:不低于2.8寸IPS屏，可显示二维码供手机扫码开门；刷卡标识LED呼吸灯；
3、摄像头:广角高清摄像头，支持QR二维码；通讯方式:韦根；外部扩展:支持PSAM卡；
4、工作环境:零下10摄氏度到50摄氏度。
	套
	21
	
	

	5
	讲台人脸识别终端
	1、此次采购的讲台人脸识别终端须完全对接学校现有一卡通和人脸库系统，并纳入平台统一管控，须提供对接承诺函并加盖公章；
2、处理器：≧Cortex-A72*1.0GHz；
3、存储器：≥512MB RAM,≥8GB ROM；
4、显示屏： 4.5-5.5寸显示，≧1280*720彩色，带触摸；
5、人脸识别数量不小于 5000人、支持语音播放功能、支持刷卡、手机扫码、人脸识别、设备支持屏下刷卡，无需外置设备；
6、联网方式：TCP/IP、蓝牙、WiFi；
7：其他
不少于1个ESAM卡、支持CPU卡，支持卡内容验证，避免手机复制卡开门、支持不少于一路RS232串口，一路韦根输入接口，2路继电器输出、支持红外补光、白灯补光\红蓝灯指示、人脸摄像头不少于1个彩色摄像头，1个红外摄像头。
	套
	21
	
	

	6
	教室门禁锁
	1、明装式单门磁力锁，静态吸附拉力≥ 280KG，铝合金锁体经阳极防腐处理，支持 DC12V/24V 供电；
2、配备LED指示灯区分锁闭、开门状态，搭载干接点门状态反馈信号输出，内置反向电压防护、消残磁结构，运行稳定耐用；
3、标配全套安装支架，适配木门、金属门、防火门等常规门体，可完美对接门禁控制系统。
	套
	42
	
	

	7
	教室门禁开关
	1、86 型暗装式出门按钮，外观尺寸 86mm×86mm；
2、阻燃 PC 环保工程塑料，耐高温、抗老化，使用安全性高；
3、机械式按键结构，按压回弹灵敏，松开自动复位，无源开关信号输出；
4、适配通用 86 型暗装底盒，施工安装便捷。
	套
	42
	
	

	阶梯教室设备改造（1间）
	
	

	1
	超短焦激光投影机
	1、显示技术：DLP投影技术，DMD芯片≥0.47英寸；
2、亮度：≥5300lm；
3、光源：激光光源；
4、光源寿命：≥25000小时；
5、分辨率：≥3840*2160，16：9比例；
6、对比度：≥3000000:1；
7、镜头：投射比≤0.25，超短焦反射式镜头，电动聚焦，画面投射尺寸60-150英寸；
8、系统：安卓系统，运行内存不低于3GB ，机身存储不低于32G，无线连接：2.4G/5GHZ WIFI，蓝牙：蓝牙5.0；极简UI（无广告运营）、支持无线传屏，可自主定义开机画面（视频或图片）；
9、扩声：≥2*15W内置音箱，支持杜比(DD+)、DTS双解码；
10、接口：≥2路HDMI 2.0（1路支持ARC回传）、≥2路USB、≥1路RS232控制端口、≥1路RJ45网口，≥1路VGA输入，≥1路3.5mm音频输出；
11、工作噪音：≤37db。
	台
	1
	
	

	2
	150寸电子白板
	一、硬件部分：电子白板
1、定位技术：红外感应技术，支持不低于10点触控，多人同时书写互不影响；
2、触控方式：手指、笔均能实现书写；
3、外观尺寸≥150英寸，触控尺寸≥140英寸；画面比例:16:9；
4、分辨率≥32767*32767；
5、供电方式：无需外接电源，USB直接供电；
6、产品材质：白板采用高抗压铝合金边框，板面采用防炫目防反光高耐磨烤漆钢板，可支持磁性材料吸附。白板背部采用冷成形，用连续热浸镀锌低碳钢钢带，金属镀锌板，高抗电磁环境干扰。面板支持水性笔书写，可反复擦除；适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包；
7、板体四边采用灯管数量一样的红外接收与发射灯管（杜绝使用一个灯管接收多个信号，导致产品灯管寿命减少）；
8、提供硬件检测工具，可判断设备故障及细节；
▲9、防遮挡功能：在白板上任意取四个测试点，每个测试点连续遮挡 1-10 个红外发射灯管，然后从未遮挡的区域向遮挡区域连续划线跨过遮挡区域进行书写;触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
▲10、抗强光干扰：在白板的各个角度用白炽灯发射 20K LX光度的光进行干扰，然后对书写功能进行测试，灯与屏的垂直距离为 1M,此种情况下，可正常进行书写；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
11、多平台硬件免驱功能：白板硬件需支持Windows 7/Windows 8/Windows 10全系列系统免驱动功能，即电脑开机无须运行任何程序，即可实现手指单击、双击、右键和多点触控操作。
二、教学白板软件     
1、教学白板软件支持白板书写批注功能；
2、书写标注：提供多种书写笔，至少包括智能笔、荧光笔、竹笔、纹理笔、软笔、图章笔等不小于10种笔，满足教学书写需求；
3、智能识别:在屏幕上任意手工绘制一个圆或多边形软件能自动识别成规则图形，例如不规范的圆会变为规范的圆或椭圆；
4、对象的属性：针对对象可支持选取、移动、删除、放大/缩小、克隆等操作；
5、思维导图工具：具备逻辑图、组织结构图、鱼骨图等多种结构；
6、页面特效：支持新闻快报、缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等7中以上页面特效功能，可自定义设置时间及方向；
	台
	1
	
	

	3
	升降黑板
	一、整体结构
1、整体尺寸≥5600*1900mm（150英寸电子白板+单组升降互联板）；
2、环保教学专用面板，厚度≥0.3mm。绿色，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度；
3、背板采用≥0.2mm厚的镀锌钢板，板面平整，镀层牢固，光滑而均匀，整板无拼接，确保产品结构牢固、美观大方、经久耐用；
4、采用厚度为26mm高强度消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保；
5、采用防腐、防锈、防潮的黑板专用粘胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国家环保要求；
6、边框材料：上、左、右三方采用规格高档磨砂航空铝型材，与电子白板、升降框架外观一致；
7、升降框架采用高档磨砂航空铝型材，为保证美观度，升降框架部分与黑板一体机型材外观一致；
8、铝型材经磨砂处理后，经久耐用，不变形、不反光、抗腐蚀；外型美观、高雅。耐腐蚀、耐磨性；
9、升降外框：流线形全铝合金外框；隐形安装，正面无可见传动装置和安装件；
10、升降传动机构：采用滑轮钢丝绳传动。钢丝绳为直径3mm全钢钢丝索；吊轮为赛尼纶，内置200Z级轴承；滑轮为赛尼纶，内置201Z级轴承，配置减震装置；传动装置安装在上梁铝型材内。每块书写板的四个边角都装有三轮，三轮由三个小滑轮组成，小滑轮内置16Z轴承和18Z级轴承；
11、采用隐形安装，正面无可见安装件及传动机构件，整体结构牢固，无任何安全隐患。
二、互联参数
1、与电子白板互动，书写笔记可同步至电子白板中显示；
2、互联板具备左右两边黑板18个以上快捷键功能，可利用快捷键快速启动以下功能:启动、分屏、桌面、锁板、白笔、红笔、蓝笔、上一页下一页、保存、分享、录屏等功能；与电子白板互联互动，书写笔记可同步至电子白板中显示；
3、点保存快捷键后可存储书写笔迹，点击分享快捷键后可以生产二维码手机扫码带走，同时也会自动在电脑桌面固定的文件夹中生产一份 PDF 文件供拷贝带走，支持在云桌面或者Windows 电脑下实现此功能；
4、具有 AI 挂断功能，互联板可便捷结束当前与 AI 的语音通话，完成交互状态管理；
▲5、具有 AI 字幕功能，互联黑板支持在与 AI的语音通话中，自由切换实时字幕的显示或隐藏状态，适配嘈杂环境下的交互需求；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
6、擦除功能：在副板和电子白板中都具备手势擦除的功能，在擦除的过程中可以出现擦除图标，可以更加直观的看到擦除区域；
7、锁板功能：可利用快捷键进行锁板，当不需要互联功能时点击锁板即可。
	台
	1
	
	

	4
	液晶电视（含支架）
	≧65 寸液晶电视机、支持上电自动启动。
	台
	2
	
	

	5
	扩声系统主机3
	1、需具有≥2个RJ45接口，用于连接接收器；≥1个RJ45网络接口，连接以太网，通过网页查询系统状态及调节系统参数；需具有≥2路线路输入，≥2路线路输出，≥1路REC输出接口，用于录播；需具有≥1路USB接口连接电脑，支持数字音频输入输出，配合无线麦克风可实现PPT翻页笔功能，并可用于固件升级，需具有≥1路USB接口用于鹅颈麦克风进行音频传输，具备独立音量调节旋钮；
2、内置功放,具有不少于4个扬声器接口，输出功率≥60 W×4；
3、支持鹅颈麦克风与2个无线麦克风同时讲话，也可支持打开无线麦克风自动静音鹅颈麦克风；
4、需具有≥2路RS-232连接串口，用于连接控制系统与鹅颈麦克风，可实现集中控制； 需具有≥2个I/O控制接口，含12V供电；
5、具有显示屏，显示主机状态、设置系统时的菜单显示及全局音量调节；需支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能；需具有音乐或语音选择模式、童锁设置及语言设置等功能；
6、具有线路声音自动衰减功能设置，即麦克风有声音触发时，背景声音降低；
7、频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（A计权）：≥90 dBA；总谐波失真：≤0.05%；动态范围：≥85dB。
	只
	1
	
	

	6
	接收器1
	1、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；
2、接收频点可调，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°；
▲3、接收器辐射距离≥20米；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
4.需具备≥1个RJ45接口，通过RJ45网线连接扩声系统主机3。
	只
	2
	
	

	7
	无线麦克风1
	1、麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；麦克风具备手持和磁吸挂颈佩戴两种使用方式；
2、麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：不劣于-46 dBV/Pa、频率响应：不劣于75 Hz～20 kHz、输入阻抗：≥680 Ω、方向性（0°/180°）≥20 dB (1 kHz)、等效噪声：≤20 dBA、最大声压级：≥115 dB；
3、扩展性能强，具备≥1路外部音频输入接口，与其它音频设备（如笔记本、手机、头戴式麦克风等）组合，传输更随意；
4、需具有麦克风音量调节、载波频率通道设置及话筒灵敏度设置；
5、当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量；
6、需支持开启PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭；
7、可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能；
8、内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时；支持USB口充电(兼容手机充电器)及充电座两种充电方式；
▲9、需具有良好的对灯光的抗干扰性；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
10、无线麦克风自带锁口，可搭配带锁充电底座进行话筒安全管理。
	台
	2
	
	

	8
	鹅颈麦克风2
	1、可拆卸麦克风，麦克风长度可选；
2、需内置充电底座，可对2支无线麦克风同时充电；
3、需带1根音频用于连接主机/控制盒传输音频；
4、需具有1个麦克风开/关按键；
5、具有1个USB接口，可使用适配器为充电座供电。
	台
	1
	
	

	9
	线阵列音柱
	1、 专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫；
2、紧凑型设计，高保真音质；内置不低于4个3英寸全频扬声器单元；
3、高性能，宽频响：功率≥60W（6Ω），输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80Hz；
4、覆盖角度（水平方向≤160°，垂直方向≤35°），灵敏度≥89dB，声压级≥105dB；
▲5、箱体具有防尘防水功能，在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求；（需提供第三方检测机构出具的本产品对应检测报告复印件并加盖公章）
6、需与扩声系统主机3为同一品牌。
	台
	4
	
	

	10
	台式电脑
	1、CUP≥Intel酷睿i5、≥16GB运行内存、≥512GB 固态硬盘，搭载独立显卡；
2、配备常规串口、USB、网口、视频输出接口，散热系统运行稳定；
3、整机满足日常办公、多媒体播放、教学等需求。
	台
	1
	
	

	11
	显示器
	屏幕尺寸≥21 英寸，支持 1920×1080 及以上高清分辨率。
	台
	1
	
	

	12
	无线投屏
	1、支持5GHz 无线传输、点对点独立传输，双天线设计，无需路由器、免驱即插即用，空旷环境最远可达 50 米；
2、支持音视频同步传输，带3.5mm音频输出接口；
3、支持 4K 信号解码，1080P 高清输出，低延迟传输，横竖屏自适应；
4、支持 iOS、Android 和Windows系统。
	台
	1
	
	

	13
	机柜
	1、 机柜规格≥22U，柜体选用优质冷轧钢板，表层静电喷塑，防锈耐腐蚀；
2、 钢化玻璃前门，带锁可拆装侧后门，防护等级 IP20；
3、 标配散热风机、PDU 电源、置物托盘、接地件、支撑脚、移动脚轮等。
	台
	1
	
	

	标准化考试系统（21间）
	
	

	1
	教室网络摄像机
	1、此次采购的教室网络摄像机须完全对接学校现有标准化考场平台，并纳入平台统一管控，须提供对接承诺函并加盖公章；
2、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
3、外设接口不少于1个音频输入输出接口，1个报警输入接口输出接口； 
4、支持IP66防尘防水； 
5、支持IK10碰撞防护等级；
6、支持红外补光距离不小于30米；
7、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；
8、通过IE浏览器控制镜头的Zoom和Focus，并支持自动聚焦功能；
9、含平台接入通道。
	台
	42
	
	

	2
	拾音器
	1、 拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音；
2、拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB；
3、对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB；
4、支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作；
5、拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。
	台
	42
	
	

	3
	楼栋汇聚交换机
	1、千兆电口≥24口，支持POE 供电符合 IEEE802.3af/at 标准，整机POE总功率≥370W；SFP千兆光口≥2个；
2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.688Mpps；
3、具备链路状态侦测、端口环路检测功能；
4、支持 SNMP v1/v2c/v3，支持 Web、CLI 命令行管理。
	台
	4
	
	

	4
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，波长≥1300nm，最大传输距离≥10km。
	个
	8
	
	

	5
	时钟
	1、设备24小时自动接收国家授时中心发播的BPC码(呼号)的时码信号，全自动校时，无累积误差，自动调整，无需人工手动校对，时刻保持与北京时间同步；
2、具有时间记忆功能，考试前无需逐个教室去校对标准时间；
3、机芯走时稳定可靠性高，静音扫描无噪音，并设计有夜间停秒功能，节能环保；
	台
	21
	
	

	铃声系统（21间）
	
	

	1 
	定压广播音箱
	1、壁挂音箱采用一只优质5吋中低音和一只高音扬声器；
2、额定功率：≥6W；
3、输入电压：100V；
4、频率范围：≥120Hz-15KHz(±15%)；
5、灵敏度：≥88dB±3dB。
	台
	22
	
	

	2 
	数字功率放大器
	1、D 类数字功率放大器，额定输出功率 400W，支持 100V 定压、70V 定压、8Ω 定阻三种输出模式； 2、具备 MP3、Bluetooth 播放功能，音量独立可调；≥3 路 TRS6.35 话筒输入、≥3 组 (6 路) 线路输入，≥1 路录音输出、≥1 路消防信号输入； 3、话筒、线路音量独立调节；话筒高低音独立调节，≥3 路话筒支持 + 48V 幻像供电切换，≥1 路话筒具备默音可调功能；
4、配置≥1 路短路报警强切接口、≥1 路 24V 报警强切接口；
5、≥6 分区输出，支持本机按键分区通断控制，可选配网络广播模块实现远程分区管控；
6、配备≥1 路 RS485 接口，可远程监测功放输出电压、电流、温度、工作模式、保护状态等运行信息；
7、插卡式模块化设计，可即插即用选配网络 / 物联网模块，升级为 IP 网络功放或物联网功放，网络音频信号支持优先 / 混音模式切换；
8、输入灵敏度：线路 300mV±30mV，话筒 15mV±3mV；话筒音调：低音 100Hz、高音 10KHz≥8dB。 9、频率响应 120Hz‑20KHz（+0.5dB~‑3dB）；信噪比：线路≥82dB (A 计权)，话筒≥72dB (A 计权)；
10、总谐波失真≤1%(@1KHz，额定输出功率)。
	台
	1
	
	

	3 
	调音台
	1、不少于8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），1组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1路USB输入；
2、不少于8路插入点（6.35接口）；
3、不少于2路立体声输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出；
4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出；
5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出；
6、每路话放带低切功能；
7、支持蓝牙接收功能；
8、内置99种DSP效果器；
9、辅助1支持推子前后切换；
10、主输出7段图示均衡器。
	台
	1
	
	

	4 
	辅材
	电源线、音频线、音响安装支架等。
	批
	1
	
	

	5 
	系统集成
	布线、接线、设备安装、系统调试联调费用等。
	项
	1
	
	

	配套设备（21间）
	
	

	1
	讲台
	1、盖门采取翻转方式；
2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能；
3、钢木结合材料一体成型；木质扶手；桌面木质花纹转印技术；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性；
4、普通锁；
5、液晶显示器采用开放式，关闭后所有设备都隐藏在讲台内；
6、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装；
7、键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作；
8、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台。
	台
	21
	
	

	2
	POE交换机
	1、网管型千兆 POE 交换机，≥16 个千兆 POE 电口，≥2 个千兆 SFP 插槽，非阻塞架构；
2、支持 SNMP v1/v2c/v3，支持 WEB、CLI 管理，兼容第三方网管平台；
3、POE 遵循 IEEE802.3af/at，单口最大 30W，整机 POE 功率≥180W，支持 POE 优先级及功率管理；
4、支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、广播风暴抑制；
5、19 英寸机架式，AC220V 供电。
	台
	21
	
	

	3
	单人桌椅
	1、按实际教室人数计算（K楼小教室6间按48人/间）；
2、桌子规格：长*宽*高≥700*450*750mm；面板：采用≥25mm厚三聚氰胺板高密度板四周全自动机器双色封边条，所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E0级）；可订制各种面板的颜色;二层书网：冷轧钢板平板冲孔压型;前挡板：使用冷轧钢平板冲孔压型，磨砂工艺喷涂；
3、椅子规格：椅架：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢管、连接杆采用≥1.2mm厚的优质冷轧钢旦管；椅面:采用PP工程塑料一次注塑成型，颜色可选；材料表面经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
4、中标后提供样品供甲方选择。
	位
	288
	
	

	4
	双人桌椅
	1、 按实际教室人数计算（H楼大教室10间按60人/间）；
2、桌子规格：长*宽*高≥1200*450*750mm；面板：采用≥25mm厚三聚氰胺板高密度板四周全自动机器双色封边条，所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E0级）；可订制各种面板的颜色;二层书网：冷轧钢板平板冲孔压型;前挡板：使用冷轧钢平板冲孔压型，磨砂工艺喷涂；
3、椅子规格：椅架：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢管、连接杆采用≥1.2mm厚的优质冷轧钢旦管；椅面:采用PP工程塑料一次注塑成型，颜色可选；材料表面经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
4、中标后提供样品供甲方选择。
	位
	600
	
	

	5
	双人桌椅
	1、 按实际教室人数计算（K楼大教室4间按100人/间）；
2、桌子规格：长*宽*高≥1200*450*750mm；面板：采用≥25mm厚三聚氰胺板高密度板四周全自动机器双色封边条，所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E0级）；可订制各种面板的颜色;二层书网：冷轧钢板平板冲孔压型;前挡板：使用冷轧钢平板冲孔压型，磨砂工艺喷涂；
3、椅子规格：椅架：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢管、连接杆采用≥1.2mm厚的优质冷轧钢旦管；椅面:采用PP工程塑料一次注塑成型，颜色可选；材料表面经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
4、中标后提供样品供甲方选择。
	位
	400
	
	

	6
	辅材
	插排、网线、光纤、电源线、音频线、高清线、跳线、有线键鼠等。
	套
	21
	
	

	7
	集成费用
	布线、接线、设备搬运、安装、熔纤、系统调试联调费用等。
	间
	21
	
	

	空调集控系统（21间）
	
	

	1
	智能物联终端
	1、此次采购的智能物联终端须完全对接学校现有物联网能耗监测平台，并纳入平台统一管控，须提供对接承诺函并加盖公章；
1、 外观尺寸：115mm*98mm*65mm；
3、外壳材质：阻燃PC；
4、输入功率：220V/50Hz；
5、最大电流：32A；
6、通讯方式：4G；
7、支持远程通断电、设定工作模式。配合微信小程序可实现本地紧急按键、远程、定时；
8、含平台接入通道。
	个
	60
	
	

	驻场服务
	
	

	1
	驻场服务
	3 年驻场服务：驻场人数不少于1人，并提供支持团队，驻场人员须具备设备及系统故障解决能力，不得随意更换。驻场人员工作时间按学校要求，工作内容：
1、 设备运维保障：负责智慧教室设备日常维护，保障各类设备正常稳定运行，及时处置各类设备故障，提供现场技术支持；
2、 系统迭代维护：完成设备系统更新、升级工作，保障系统运行性能与网络安全；
3、 操作培训指导：面向师生开展设备使用培训与现场操作指导，支撑教学业务开展；
4、 数据安全管控：做好智慧教室业务数据维护管理，保障数据安全与隐私；
5、服务持续优化：收集师生使用反馈，根据实际需求调整优化服务，提升使用体验。
	项
	1
	
	

	合计（元）：
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