**第一部分：采购需求**

**一、项目概况**

江苏医药职业学院5号宿舍楼需集中采购水电设施一批；

**交付期：**合同签订后35日历天内完成安装及调试并通过招标人验收；

**质保期：**不少于3年的免费质保期，自验收合格之日起计算（质保期内，中标人免费包维修、保养、安检、调换等）。

**现场踏勘：**踏勘现场人员（仅限1人）须从位于盐城市解放南路283号（江苏医药职业学院）南门进入，请联系：贾老师；电话：18262395908；

本项目招标人不组织集体勘查现场，投标供应商须自行与招标人联系（踏勘时主动递交介绍信）踏勘现场，充分了解项目现场情况。熟悉了解一切可能影响投标报价的因素，投标人踏勘现场发生的费用自理。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，招标人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

**二、项目清单及参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施名称** | **单位** | **数量** | **主要技术参数** | **推荐品牌** | **备注** |
| **1** | 卫生间置物隔板 | 间 | 100 | 304不锈钢，壁厚不低于1mm，无缝喷砂烤漆，分格为四格 |  | 尺寸规格需现场完工后确定 |
| **2** | 毛巾架 | 副 | 100 | 太空铝毛巾架，一体式，壁厚不低于1.6mm，长度不低于500mm，杆数四杆 |  |  |
| **3** | 坐便器 | 套 | 101 | 1.总体尺寸长不低于660mm，宽不低于380mm，高不低于640mm；坐高不低于380mm。 2.坑距300mm 3.冲水量两档可选。 4.主体陶瓷材质，座圈塑料材质。 5.一级水效等级。 | 恒洁、法恩莎、惠达、箭牌、九牧 |  |
| **4** | 半嵌入式台中洗脸盆 | 套 | 101 | 洗脸盆 1、材质:半嵌入式台中洗脸盆（含铜体扳把式水龙头及全部五金件）  （1）单柄扳把式，重力浇铸全铜材质；  （2）符合国家GB/T1176规范，无铅处理；  （3）陶瓷阀芯；  （4）多层电镀镀层（铜+镍+铬），盐雾试验≥200小时无锈蚀；  （5）公称压力≥1.0MPa；耐受温度-20℃至100℃；  2、洁具质量须达到行业标准，针对学校使用频率较高时，应保证冲洗流畅。 | 恒洁、法恩莎、惠达、九牧 | 尺寸规格根据现场实际需求确定 |
| **5** | 不锈钢成品拖把池 | 套 | 4 | 洗涤盆 1、材质:成品304不锈钢拖把池壁厚≥1.0mm（含铜体加长水龙头及全部五金件）  （1）单柄扳把式，重力浇铸全铜材质；水龙头加长至20cm  （2）符合国家GB/T1176规范，无铅处理；  （3）陶瓷阀芯；  （4）多层电镀镀层（铜+镍+铬），盐雾试验≥200小时无锈蚀；  （5）公称压力≥1.0MPa；耐受温度-20℃至100℃； 2、洁具质量须达到行业标准，针对学校使用频率较高时，应保证冲洗流畅。 | 水龙头及全部五金件：恒洁、法恩莎、惠达、箭牌、九牧 |  |
| **6** | 陶瓷成品拖把池 | 套 | 14 | 洗涤盆 1、材质:一体式成品陶瓷拖把池（含铜体加长水龙头及全部五金件）  （1）单柄扳把式，重力浇铸全铜材质；水龙头加长至20cm  （2）符合国家GB/T1176规范，无铅处理；  （3）陶瓷阀芯；  （4）多层电镀镀层（铜+镍+铬），盐雾试验≥200小时无锈蚀；  （5）公称压力≥1.0MPa；耐受温度-20℃至100℃；  2、洁具质量须达到行业标准，针对学校使用频率较高时，应保证冲洗流畅。 | 恒洁、法恩莎、惠达、箭牌、九牧 |  |
| **7** | 脚踏式蹲便器（含脚踏阀及全部五金件） | 套 | 8 | 大便器 1、材质:脚踏式蹲便器（含脚踏阀及全部五金件）  脚踏阀：  （1）需匹配蹲便器后进水口位置；  （2）主体重力浇铸成型抗脱锌黄铜（铜含量＞60%）；  （3）表面处理：酸铜+镍+铬三重电镀，盐雾测试≥200小时（防锈等级A级）；  （4）陶瓷阀芯，支持≥30万次踩踏；  （5）密封件：合成橡胶膜片，抗氯氨腐蚀。  （6）最低动压：0.05MPa，最高静压：0.75MPa。  （7）符合国标JC/T 931-2003 2、洁具质量须达到行业标准，针对学校使用频率较高时，应保证冲洗流畅。 | 恒洁、法恩莎、惠达、箭牌、九牧 |  |
| **8** | 挂壁式小便器（全套） | 套 | 8 | 小便器 1、材质:陶瓷 2、规格、类型：挂壁式小便器（全套） 3、附件名称、数量：包含本体、冲洗阀（自带存水弯）、角阀、软管等全套附件 | 恒洁、法恩莎、惠达、箭牌、九牧 |  |
| **9** | 电缆ZR-YJV22-4\*185+1\*95 | 米 | 105 | 电力电缆 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-4\*185+1\*95 | 远东、江南、上上 |  |
| **10** | 电缆ZR-YJV-4\*50+1\*25 | 米 | 120 | 电力电缆 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:ZR-YJV-4\*50+1\*25 | 远东、江南、上上 |  |
| **11** | 电缆ZR-YJV-5\*10 | 米 | 125 | 电力电缆 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:ZR-YJV-5\*10 | 远东、江南、上上 |  |
| **12** | 电缆ZR-YJV-3\*6 | 米 | 3500 | 电力电缆 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:ZR-YJV-3\*6 | 远东、江南、上上 |  |
| **13** | LED吸顶灯（公共区域用） | 套 | 75 | 普通灯具 1、名称：LED吸顶灯  2、规格型号：直径400mm，圆形亚克力外壳,铁艺烤漆底盘,6000K白光，LED发光材质,36W功率 | 雷士、欧普、飞利浦、佛山 |  |
| **14** | LED吸顶灯（公共区域用自带延时感应开关） | 套 | 33 | 普通灯具 1、名称：LED吸顶灯（自带延时感应开关） 2、规格型号：直径400mm，圆形亚克力外壳,铁艺烤漆底盘,6000K白光，LED发光材质,36W功率 | 雷士、欧普、飞利浦、佛山 |  |
| **15** | LED吸顶灯（非公共区域用） | 套 | 233 | 普通灯具 1、名称：LED吸顶灯 2、规格型号：直径400mm，圆形木纹色金属外壳,6000K白光,RA>90，LED发光材质,24W功率 | 雷士、欧普、飞利浦、佛山 |  |
| **16** | LED集成灯 600\*600 | 套 | 42 | 荧光灯 1、名称：LED集成灯 2、规格型号：600\*600mm，LED发光材质,36W功率,6000K白光 | 雷士、欧普、飞利浦、佛山 |  |
| **17** | LED吸顶灯（阳台） | 套 | 101 | 普通灯具 1、名称：LED吸顶灯（阳台） 2、规格型号：直径400mm，圆形木纹色金属外壳,6000K白光,RA>90，LED发光材质,18W功率 | 雷士、欧普、飞利浦、佛山 |  |
| **18** | LED集成灯 300\*300 | 套 | 101 | 荧光灯 1、名称：LED集成灯 2、规格型号：300\*300mm，LED发光材质,16W功率，6000K白光 | 雷士、欧普、飞利浦、佛山 |  |
| **19** | 卫生间吊顶式排气扇 | 只 | 101 | 风扇 1、名称:卫生间吊顶式排气扇 2、规格型号：面板尺寸300\*300，额定功率60W，换气量450m³/h | 欧普、奥普、佛山 |  |
| **20** | 暗装五孔插座 | 只 | 1476 | 插座 1、名称：暗装五孔插座 2、规格型号：86型斜五孔插座，额定电流：10A；额定电压：250V；额定功率：≥2500W。铜片材质：锡磷青铜；符合国家标准：GB/T 2099.1 | ABB、施耐德、西门子、公牛 |  |
| **21** | 暗装五孔插座 | 只 | 400 | 插座 1、名称：暗装五孔插座 2、规格型号：86型五孔插座，额定电流：10A；额定电压：250V；额定功率：≥2500W。铜片材质：锡磷青铜；符合国家标准：GB/T 2099.1。集成USB接口（Type-C+Type-A组合）。 3、USB输出： 电压：DC 5V； 电流：单口≥2.4A（总输出≥3A），支持智能分配。 转换效率：AC-DC模块转换效率需≥80%，空载功耗≤0.3W8。 | ABB、施耐德、西门子、公牛 |  |
| **22** | 配电箱A1 | 台 | 1 | 配电箱 1、名称：配电箱A1 2、规格、内部配置：包含浪涌保护器等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **23** | 配电箱1AE | 台 | 1 | 配电箱 1、名称:配电箱1AE 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、消防电源监测模块等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **24** | 配电箱1ALE、3ALE | 台 | 2 | 配电箱 1、名称:配电箱1ALE、3ALE 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、模块等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **25** | 配电箱1AL | 台 | 1 | 配电箱 1、名称:配电箱1AL 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **26** | 配电箱2AL、4AL | 台 | 2 | 配电箱 1、名称:配电箱2AL、4AL 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **27** | 配电箱3AL、5AL、6AL | 台 | 3 | 配电箱 1、名称:配电箱3AL、5AL、6AL 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **28** | 配电箱1ALgg | 台 | 1 | 配电箱 1、名称:配电箱1ALgg 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表、智能照明控制模块等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **29** | 配电箱M1 | 台 | 72 | 配电箱 1、名称:配电箱M1 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器等各种元器件，配合第三方预留电表位置，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **30** | 配电箱M2 | 台 | 28 | 配电箱 1、名称:配电箱M2 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器等各种元器件，配合第三方预留电表位置，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **31** | 配电箱M3 | 台 | 1 | 配电箱 1、名称:配电箱M3 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器等各种元器件，配合第三方预留电表位置，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **32** | 配电箱1AL-hy | 台 | 1 | 配电箱 1、名称:配电箱1AL-hy 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **33** | 配电箱1AL-rd | 台 | 1 | 配电箱 1、名称:配电箱1AL-rd 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **34** | 配电箱1AL-ys | 台 | 1 | 配电箱 1、名称:配电箱1AL-ys 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **35** | 配电箱2（4）AL-sh | 台 | 2 | 配电箱 1、名称:配电箱2（4）AL-sh 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **36** | 配电箱2（4）AL-ws | 台 | 2 | 配电箱 1、名称:配电箱2（4）AL-ws 2、规格、内部配置:包含浪涌保护器、电表等各种元器件，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| **37** | 小夜灯 | 套 | 200 | 小夜灯 1、名称/功率:小夜灯，嵌入式安装墙面/5W及以下  2、功能:人体感应开启延时灯光  3、含安装并满足甲方使用要求选用设备须符合国家有关标准并满足验收规范要求 |  |  |
| **38** | 热镀锌防火桥架200\*100 | 米 | 340 | 桥架 名称:热镀锌防火桥架200\*100，厚度不低于1.2mm（含配件、连接件、盖板、隔板等） |  |  |

**说明：**

1.投标人投标时报价必须按招标文件中的推荐品牌进行市场询价，自主报价，并按招标文件中的推荐品牌进行采购；招标文件中无推荐品牌的，投标人必须按市场主流产品的优等品进行市场询价，自主报价。

2.投标人所投产品的质量等级不得低于招标文件要求，对于招标文件约定品牌（招标文件中推荐品牌）和标准要求的，投标人必须按约定的品牌和标准要求进货并报验。招标人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

3.投标人领取中标通知书后三天内向招标人提供样品，经招标人认可后方可签订合同。产品进场后，投标人需根据招标人要求抽样送检，检测费用由中标单位在投标时统筹考虑并承担。

4.产品的进场验收：投标人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购，并提供产品合格证明、检测报告及进货证明（可隐去价格）。投标人在采购前和货物进场前必须得到招标人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。

5.产品质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由投标人承担。

6.如招标文件约定品牌的产品因停产或特殊原因导致无法采购，投标人可以补充同档次品牌且必须报招标人确认后，投标人不得由此而提出对合同价格进行调整。