[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _GoBack] 项目需求

一、项目概况
项目名称：江苏医药职业学院东园公寓楼通道升级改造项目
预    算：20万元                    
地    点：东园2、3、4、5号宿舍楼，每栋楼一致，均为2台单机芯，2台双机芯，组成3通道，通道为双向进出，6台人脸平板。
二、项目参数
	序号
	名称
	主要技术需求
	数量
	单位

	1
	通道闸机（单机芯
	1) 供电：AC220V/50Hz
2) 功率：＜50W（单机芯）
3) 材质厚度：SUS304不锈钢，厚度1.2mm（含）以上
4) 电机类型：长寿命直流无刷电机
5) 电机寿命：MTBF≥1500万次
6) 红外检测功能：应具备不少于6对长寿命对射红外
7) 门翼材质：有机玻璃（带冷光源）或红色软翼
8) 机械特性：具备机械和红外电子双重防夹
9) 电气安全：自带漏电保护器
10) 抗电强度：要求1.5kV、1min；无击穿、飞弧现象
11) 消防联动：支持消防联动自动开闸和断电自动开闸
12) 自检功能：具备自检测、自诊断、自动报警功能
13) 报警功能：支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警
14) 身份验证方式：刷卡、扫码或人脸识别
15) 开闸相关时间≤0.03S
16) 通行速度：要求通行速度≥20人/分钟
17) 工作温度：-20℃～70℃，支持扩展加热装置
18) 使用环境：室内、外
	8
	台

	2
	通道闸机（双机芯）
	1) 供电：AC220V/50Hz
2) 功率：＜100W（双机芯）
3) 材质厚度：SUS304不锈钢，厚度1.2mm（含）以上
4) 电机类型：长寿命直流无刷电机
5) 电机寿命：MTBF≥1500万次
6) 红外检测功能：应具备不少于6对长寿命对射红外
7) 门翼材质：有机玻璃（带冷光源）或红色软翼
8) 机械特性：具备机械和红外电子双重防夹
9) 电气安全：自带漏电保护器
10) 抗电强度：要求1.5kV、1min；无击穿、飞弧现象
11) 消防联动：支持消防联动自动开闸和断电自动开闸
12) 自检功能：具备自检测、自诊断、自动报警功能
13) 报警功能：支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警
14) 身份验证方式：刷卡、扫码或人脸识别
15) 开闸相关时间≤0.03S
16) 通行速度：要求通行速度≥20人/分钟
17) 工作温度：-20℃～70℃，支持扩展加热装置
18) 使用环境：室内、外
	8
	台

	3
	人脸
平板
	1) 供电：DC12V/2A
2) 处理器：8核1.8GHz处理器
3) 运行内存：2G RAM
4) 存储：16G Flash
5) 摄像头：≥200W像素双目摄像头（可见光+红外光）
6) 补光灯：自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节
7) 光感和测距：自带光感传感器和测距传感器
8) 人脸特征容量：离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应不小于5万人
9) 人脸识别精度：在同一设定阈值条件下，误识率应≤0.3%时，设备的人脸识别通过率不低于98%
10) 人脸识别比对时间：设备的人脸特征平均比对时间应不大于400ms
11) 接口：以太网×1，继电器×1，USB×1，RS485×1，开门按钮×1，韦根×1，报警输入×2，报警输出×1
12) 扫码：支持手机出示二维码由摄像头扫码后开门
13) 人脸识别：内置算法，活体识别
14) 工作环境：-20℃～60℃
15) 屏幕：采用不低于8英寸电容触控屏，分辨率不低于1280×800像素，触控响应时间≤8ms，具备防眩光与高亮度特性，满足室内全天候可视要求。
	24
	台


[bookmark: OLE_LINK22]1.本次采购内容至少包含人行通道闸机整机、机芯、识别终端（刷卡/扫码/人脸识别）、红外检测组件、漏电保护装置、联动控制模块、线材辅材、安装配件、备品备件、配套软件及全套技术资料。供货、安装、调试直至正常运行、人脸识别通道系统与学校的数据平台对接。
2. 本次采购人脸识别通道系统须与学校现有智慧校园平台完成全面对接，实现统一身份认证（支持学校统一身份认证体系如LDAP/AD/CAS等）与统一消息服务（考勤记录、异常通行等数据实时推送至智慧校园统一消息平台），系统应提供标准API接口文档（RESTful/Web Service协议）。
3. 本次采购人脸识别通道系统须与学校宿舍管理系统完成数据对接，实现人员信息自动同步（住宿人员数据实时同步，含入住/退宿状态变更自动更新）与统一管理（通道权限与宿舍管理权限联动，支持按楼栋/房间维度进行权限分配），数据同步频率应不低于实时推送。
4. 本次采购报价须包含系统实施、平台对接、接口开发、联调测试、培训及售后服务等全部费用，中标供应商须承担与智慧校园平台、宿舍管理系统相关对接厂商的全部协调与技术配合费用，项目验收后校方不再因对接集成事项追加任何费用。
三、供货要求：
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK27]1、供货时间 ：签订合同后45天之内完成供货施工安装调试，人脸识别通道系统与学校的数据平台对接，确保正常使用，并提供设备使用技术培训。
2、售后服务及质保要求：质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。对于采购方的服务通知，供货方在接报后4小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，供货方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。
[bookmark: OLE_LINK25]四、付款方式
项目验收合格后无质量问题支一次性无息付清。
[bookmark: OLE_LINK20]五、项目服务方案及其他
5.1投标人应根据本项目采购需求，提供详尽、可行、具有针对性的项目方案。方案应围绕"设备供货、现场施工、调试测试、人员培训、售后服务、应急保障"六大环节系统编制，体现"精准"与"高效"的服务理念，按"人、机、料、法、环"五要素组织内容，确保服务流程规范有序、人员配置专业稳定、数据对接准确兼容。
5.1.1设备供货保障方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的设备供货保障方案，方案至少包含：
（1）供货范围（含主设备、辅材、备品备件、技术资料清单）；
（2）供货工期与交付流程（含排产计划、到货批次、装箱运输、现场交接签收）；
（3）质量保障规范（含出厂检验、到货验收、不合格品处置与追溯）；
（4）管理保障（含组织架构、岗位职责、关键人员到岗承诺）。
[bookmark: OLE_LINK33]5.1.2现场安装施工方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的现场安装施工方案，方案至少包含：
（1）实施介绍（含项目背景、施工范围、工期目标）；
（2）施工前期准备（含现场勘查、技术交底、材料进场报验）；
（3）主要施工内容（含基础施工、设备安装、线缆敷设、标识标牌）；
（4）施工规范与安全管理（含人员持证、用电安全、成品保护、文明施工措施）；
（5）施工步骤（含总体施工流程、关键工序、阶段性验收节点）；
（6）施工工艺（含工艺标准、隐蔽工程做法、与其他专业的衔接）。
5.1.3系统调试与测试方案
[bookmark: OLE_LINK39]投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的系统调试与测试方案，方案至少包含：
（1）基础电气调试（含供电回路、接地、绝缘测试）；
（2）核心功能调试（含通道闸机启停、识别终端、防夹防尾随功能）；
（3）专项联动调试（含人脸识别、刷卡、二维码多模识别，与校园数据平台对接、消防联动）及调试成果输出（含测试记录、问题清单、整改闭环报告）。
[bookmark: OLE_LINK5]5.1.4用户培训服务方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的用户培训服务方案，方案至少包含：
（1）操作培训（含日常操作流程、常见问题处理）；
（2）功能培训（含识别方式切换、参数配置、数据查询）；
（3）运维培训，培训后提供操作手册，确保相关人员熟练独立使用；
（4）培训相关承诺（含培训课时、师资安排、考核方式）；
（5）培训目标（受训人员能够独立完成日常管理与基础故障处置）。
5.1.5售后服务与质保方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的售后服务与质保方案，方案至少包含：
（1）售后服务承诺（含质保期限、服务期内服务次数、响应时效）；
（2）售后响应机制（含7×24小时报修通道、现场响应到场时间、远程支持能力）；
（3）升级与技术服务（含系统版本升级、识别算法迭代、平台对接支持）；
（4）备品备件保障（含关键易损件清单、储备数量、补货周期）；
（5）售后服务内容（含定期巡检、预防性维护、回访服务）；
（6）售后服务方式（含现场服务、远程支持、电话指导）。
5.1.6应急保障方案
（1）设备故障应急（含故障定位、临时处置、备件更换流程与到场时限）；
（2）突发断电应急（含UPS/备用电源启用、手动放行、秩序维护）；
（3）消防应急（含与消防系统联动、紧急放行、人员疏散预案）；
（4）极端环境应急（含台风、暴雨、低温等极端天气下设备防护与值守安排）。
5.2 验收标准
采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
验收组织与流程：由采购人牵头成立验收小组（含使用部门、技术部门、监理方），按"到货验收—安装验收—系统试运行—最终验收"四个阶段依次进行；任一阶段不通过不得进入下个阶段，整改闭环后方可重新申请验收。
要求投标人对设备及各类相关文档进行确认和验收，以保障系统达到验收标准。验收内容包括但不限于：
1.对设备的详细数量进行到货签收确认；
2.对设备的安装、调试，运行报告进行确认；
3.对项目交付文档进行移交和确认；
4.项目交付完整文档资料，包括不限于所有设备拓扑的安装位置，所有设备IP地址表、项目实施配置文档以及竣工图纸等相关技术资料。
验收资料归档：中标人应在验收通过后提交完整的验收资料（含验收记录、测试报告、培训签到、竣工图纸等），并签署验收报告，作为合同尾款支付的依据。
以上确认无误后，中标人应和校方共同确认系统运行符合技术规范后，完成整体系统的测试验收，并签署验收报告。
6.2业绩
投标人需要具备丰富的采购相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）采购类似项目的优先。
6.3体系认证
6.3.1质量管理体系认证
确保注重服务质量、节点处理规范性。投标时提供质量管理体系认证证书的优先。
6.3.2环境管理体系认证
确保环境保护。投标时提供环境管理体系认证证书的优先。
6.3.3职业健康安全管理体系认证
确保安全服务，人员安全等操作。投标时提供职业健康安全管理体系认证证书的优先。
6.4质保期承诺
便于设备后期维护，投标人提供质保期服务承诺的优先。

