**附件：投标文件格式**

正本/副本

项目

投标文件

项目名称：

投标人： （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**目录**

1.法定代表人授权书原件；

2.企业营业执照、税务登记证(复印件要加盖公章)（如为三证合一，只需提供三证合一的营业执照）；

3.服务质量承诺函（格式自拟）；

4.投标单位认为需要提供的其它资料。

5.报价明细表。

**一、法定代表人授权书**

江苏医药职业学院：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的 采购项目的投标/报价代表人，全权代表我公司处理在该项目投标/报价活动中的一切事宜。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期： 年 月 日

附：被授权人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（正反面复印件） |
| 粘贴法定代表人身份证（正反面复印件） |

**二、企业营业执照、开户许可证 (复印件)**

**三、.服务质量承诺函（格式自拟）**

**四、投标单位认为需要提供的其它资料**

**五、报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 可燃气体探测器控制器 | 通道数量：≥4  显示方式：宽视角高清TFT彩屏中文图形显示，中文图形菜单  报警方式：声报警、LED光报警继电器：标配4组，常开+常闭，电平/脉冲  备用电源：2.6AH（选配）  输入信号：RS485/4~20mA/PowerBus (可多选）  电源记录：200条  报警事件：10000条  历史记录：2000条(含突变记录) | 台 | 6 |  |  | 需连接到市政平台 |
| 2 | 气体探测器 | 检测原理 ：催化燃烧  检测范围 ：0-100%LEL  检测精度 ：±3%F.S  响应时间 ：≤30秒（T90）  显 示 ：OLED彩屏、双色指示灯 | 只 | 24 |  |  |
| 3 | 远程报警器 | 连接到东园消控室、  西园东门值班室 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 可燃气体探测器控制器 | 通道数量：≥8  显示方式：宽视角高清TFT彩屏中文图形显示，中文图形菜单  报警方式：声报警、LED光报警继电器：标配4组，常开+常闭，电平/脉冲  备用电源：2.6AH（选配）  输入信号：RS485/4~20mA/PowerBus (可多选）  电源记录：200条  报警事件：10000条  历史记录：2000条(含突变记录) | 台 | 1 |  |  |
| **合计** | | 小写： 元 大写： 元整。 | | | | | |

**备注：此费用包括无线接入校园消防控制室的费用及人工的费用**

服务商名称（公章）：

年    月    日